|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 20 | 17 | 37 | 40 | 31 | 6 | 28 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 34 | 11 | 29 | 38 | 21 | 46 | 48 | 45 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 44 | 30 | 36 | 16 | 42 | 39 | 35 | 24 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 13 | 49 | 22 | 3 | 50 | 26 | 4 | 15 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5 | 27 | 12 | 9 | 47 | 32 | 8 | 7 | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOM : | Prénom : | **Devoir Outillage** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-Clé plate à fourche | 2-Clé mixte | 3-Clé à pipe |
| 4-Clé polygonale contre coudée | 5-Clé six pans mâle (clé alène) | 6-Clé à douille |
| 7-Clé « tube » coudée | 8-clé torx | 9-clé à molette |
| 10-Clé en croix | 11-lime plate | 12-lime plate pointue |
| 13-lime demi ronde | 14-lime ronde | 15-lime carrée |
| 16-lime triangulaire | 17-marteau de mécanicien | 18-maillet ou massette |
| 19-marteau à piquer (piquette) | 20-pince universelle | 21-pince multiprise |
| 22-pince étau | 23-tenaille | 24-pince à dénuder |
| 25-pince à découper la tôle | 26-coupe boulon | 27-pince à circlips |
| 28-pince à becs plats | 29-pince coupante | 30-tournevis plat |
| 31-tournevis cruciforme | 32-tournevis cruciforme pozidriv | 33-tournevis torx |
| 34-meuleuse | 35-perceuse | 36-touret à meuler |
| 37-pointe à tracer | 38-equerre | 39-fausse equerre |
| 40-jeu de tarauds | 41-tourne à gauche | 42-filière |
| 43-coupe tube | 44-pince serre tube | 45-pince à cintrer |
| 46-burette | 47-niveau à bulle | 48-scie à métaux |
| 49-burin | 50-jeu de cales d’épaisseur |  |

*Affecter à chaque image son numéro*